**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Pakiet 1 – Wymiana istniejącego przeszklenia bezklasowego stanowiącego obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych na przeszklenia w klasie EI 30 wg opracowanej ekspertyzy technicznej**

Przeszklenie obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej zgodnie z opracowaną ekspertyzą techniczną i załączoną do ekspertyzy częścią graficzną należy wymienić istniejące przeszklenie bezklasowe na przeszklenie w klasie EI 30 odporności ogniowej w n/w pomieszczeniach:

1. **budynek C**
2. parter – satelitarny bank krwi,
3. I piętro – 2 pomieszczenia kuchenne,
4. II piętro – pomieszczenie pobytu dziennego, dyżurka pielęgniarek,
5. V piętro – gabinet zabiegowy, śluza brudna,
6. **budynek D,E**
7. parter – O/ dziecięcy – sale chorych, dyżurka pielęgniarska, pomieszczenie kuchenne,
8. I piętro – Pododdział Położniczy – dyżurka położnych,
9. I piętro O/ Noworodkowy – sale noworodków OIOM Noworodków, dyżurka pielęgniarek,
10. II piętro – dyżurka pielęgniarek,
11. V piętro – pokoje pobytu dziennego, sale chorych, gabinet terapii zajęciowej, kuchnia.
12. **Pakiet 2 –** **Wykonanie montażu w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1**
13. **w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie, jest niezbędne podczas pożaru wg opracowanej dokumentacji projektowej** – montaż przycisków przeciwpożarowego wyłącznika prądu zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową stanowiącą załącznik do niniejszego opisu.
14. **w oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych" wg opracowanej dokumentacji projektowej -** montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych zgodnie   
    z opracowaną dokumentacja projektową stanowiącą załącznik do niniejszego opisu.

Zakup urządzeń do realizacji wymienionego zadania oraz podłączenie zamontowanych urządzeń powinno być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową.

**Uwaga :**

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń/ obiektu i jego otoczenia. Koszty wykonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.