Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje najem 2 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, z licencjami systemu do autoryzacji użytkowników i kontroli wydruków, terminalem kart dostępowych oraz obsługa serwisowa dostarczonego urządzenia przez okres 36 miesięcy, dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Administracji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne (2 szt.) wraz z licencją oprogramowania zliczająco, monitorująco- zarządzającym wydrukami oraz skanami o parametrach:

Urządzenie fabrycznie nowe, nieeksploatowane z bieżącej produkcji

technologia druku: monochromatyczny druk laserowy,

wymagana maksymalna prędkość wydruku: minimum 75 stron na minutę w czerni,

obsługiwane formaty papieru: A6–SRA3,

automatyczny druk dwustronny, duplex

wyświetlacz: kolorowy dotykowy ekran LCD regulowany,

język menu w języku Polskim

prędkość procesora: minimum 1200 MHz,

autoryzacja użytkownika kartą identyfikacyjną za pomocą czytnika kart zbliżeniowych – czytnik 125 kHz, urządzenie musi być wyposażone w czytnik zbliżeniowych kart identyfikacyjnych,

pamięć RAM: minimum 4 GB,

dysk twardy: 250 GB w standardzie z możliwością szyfrowania potwierdzoną certyfikatem ISO15408 EAL3,

język wydruku: PCL6, PCL5e/c, interfejs sterownika druku z możliwością edytowania zakładki z ulubionymi opcjami, interfejs sterownika druku w języku polskim,

miesięczne obciążenie: minimum 40 000 stron miesięcznie,

Automatyczny jednoprzebiegowy podajnik oryginałów: 150 arkuszy 80 g/m², format oryginałów A6- A3, podajnik z funkcją skanowania dwustronnego, prędkość skanowania minimum 180 str/min w kolorze. 35 - 210 g/m² (Simplex) / 50 – 210 g/m² (Duplex) 50 – 128 g/m² Mix Mode ;

wbudowany kolorowy skaner sieciowy z prędkością skanowania minimum 180 arkuszy/min,

tryby skanowania: skan do USB, skan do SMB, skan do FTP, skan do e-mail, skanowanie sieciowe TWAIN, skanowanie do skrzynki użytkownika,

formaty zapisu skanowanych plików: JPEG, TIFF pojedynczy, TIFF wielostronicowy, PDF, Compact PDF,

pierwszy podajnik papieru: minimum 500 arkuszy (format A5 do SRA3) przy minimalnej gramaturze papieru 80 g/m2, obsługiwana gramatura 52-256 g/m2,

drugi podajnik papieru: minimum 500 arkuszy (format A5 do SRA3) przy minimalnej gramaturze papieru 80 g/m2, obsługiwana gramatura 52-256 g/m2,

trzeci podajnik papieru: minimum 1 500 arkuszy (format A4) przy minimalnej gramaturze papieru 80 g/m2, obsługiwana gramatura 52-256 g/m2,

czwarty podajnik papieru: minimum 1000 arkuszy (format A4) przy minimalnej gramaturze papieru 80 g/m2, obsługiwana gramatura 52-256 g/m2,

podajnik papieru ręczny: przynajmniej 150 arkuszy A6–SRA3 przy minimalnej gramaturze papieru 80 g/m2, obsługiwana gramatura papieru: 52-300 g/m2, z możliwością druku banerowego

możliwość rozbudowy standardowej pojemności podajników papieru do minimum 6650 arkuszy.

wymagane interfejsy: USB 2.0, złącze Ethernet 10Base-T / 100Base-TX,1000 Base-T

możliwość utworzenia minimum 1 000 kont użytkownika z obsługą Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb), zarządzanie automatyczne użytkownikami z Active Directory w zakresie drukowania i skanowania,

Certyfikat CE, Energy Star, WEEE, ROHS, certyfikat o minimalnej zawartości biomasy w dostarczonych tonerach drukujących

Zużycie energii elektrycznej nie więcej niż 2.1 kw

6)Urządzenie musi być wyposażone w toner czarny o wydajności minimum 40 tys. wydruków (przy pokryciu 6%), materiały eksploatacyjne oferowane wraz z urządzeniami winny być oryginalne (sprzedawane pod marką producenta urządzeń), pełnowartościowe, o najwyższej wydajności Współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SafeQ.