**Projekt umowy nr 4/ZO/2019**

W dniu ……………. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) **reprezentowanym przez:**

Leszka Sobieskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

**zwanym dalej ” Zamawiającym”,**

**a**

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. **.....................................................................................................................................................**
2. **………………………………………………………………………………………………….**

którego oferta została przyjęta w trybie Zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie   
z Regulaminem Udzielania przez WSZ w Koninie zamówień na dostawy , usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto (Zarządzenie 178 z dnia 25.06.2014.) została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest bieżąca konserwacja dźwigów, wymienionych w §1 umowy w tabeli ,,wykaz dźwigów”, znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 oraz Wyszyńskiego 1 oraz do usuwania ich awarii w trybie całodobowym.
2. Zakres konserwacji dźwigów określony jest wzałączniku nr 1 „Zakres przeglądów konserwacyjnych dla dźwigów elektrycznych linowych i hydraulicznych w WSZ w Koninie”

3. Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się do stałego, nieprzerwanego i pokrywającego   
 potrzeby Zamawiającego świadczenia usług konserwacji za wynagrodzenie liczone wg   
 miesięcznych cen określonych w załączniku asortymentowo – cenowym.

**§ 2**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wartość usługi w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto  **…… zł,- plus podatek VAT …….. zł co stanowi wartość brutto …….. zł**,- /słownie: ……………………../, zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy.
2. Zaoferowane ceny nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej po zawarciu niniejszej umowy. Zmiana cen w tej sytuacji wymaga podpisywania aneksu do umowy i obowiązuje od dnia wykonania pierwszej usługi po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej dotychczasową stawkę podatku VAT. Przy czym zmianie ulega jedynie wartość brutto usługi a wartość netto pozostaje bez zmian.
4. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę za wykonane czynności konserwacyjne do dnia 15-go następnego miesiąca za dany miesiąc rozliczeniowy..
5. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury protokołu z miesięcznej konserwacji dźwigów zaakceptowanego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego
6. Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury i protokołu z miesięcznej konserwacji dźwigów .

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej …..**……………**, oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.
2. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony

**§ 3**

**TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od 21.02.2019 lub od dnia zawarcia umowy jeśli nastąpi to po tej dacie. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty wskazanej w §2 ust. 1.
2. Maksymalny czas dojazdu do zgłoszonej usterki od momentu wezwania wynosi:

1) w celu uwolnienia pasażerów uwięzionych w kabinie nie dłużej niż 30 minut

2) do zaistniałej awarii , usterki nie dłużej niż 30 minut.

**§ 4**

1. Zespół czynności konserwacyjnych przewiduje prowadzenie prac zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów Elektrycznych , Przepisami Dozoru Technicznego, ustaleniami zawartymi w Polskich Normach. Zakres konserwacji pozwala na utrzymanie dźwigów w stanie sprawnym technicznie przez dokonywanie określonych przeglądów zgodnie z przepisami.
2. Zespół czynności konserwacyjnych musi być przeprowadzony na urządzeniach dźwigowych w każdym miesiącu nie później niż do 25-go danego miesiąca.

**§ 5**

**WARUNKI WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca każdorazowo dojedzie do miejsc, w których znajdują się dźwigi mieszczące się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, przy ulicach: K. St. Wyszyńskiego 1 oraz ul. Szpitalnej 45 własnym transportem na swój koszt i odpowiedzialność.
2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać dźwigi w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną i bezpieczną eksploatację oraz zapewnić stałą konserwację dźwigów całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżuru pogotowia dźwigowego 24h na dobę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki dźwigu w czasie dwóch godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązany jest do pisemnego lub elektronicznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałej sytuacji z podaniem przyczyny i sposobu rozwiązania. Po każdym usunięciu awarii konserwator ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego.
6. Czynności konserwacyjne w imieniu Wykonawcy będzie wykonywał ………… …………………………….. posiadający niezbędne uprawnienia. W przypadku zmiany bezpośredniego wykonawcy w czasie trwania umowy Wykonawca zdeponuje odpis uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia w Dziale Technicznym Zamawiającego.
7. Wykonawca ma obowiązek odnotowania w książce konserwacji każdy pobyt na dźwigu i jego cel, podanie przyczyny awarii oraz sposobu usunięcia. O zaistniałej awarii dźwigu Wykonawca winien wywiesić stosowną informację w pobliżu dźwigu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych protokołów przeprowadzonych czynności konserwacyjnych oraz przeglądów dźwigów
9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania stosownych wpisów w paszportach technicznych dźwigów
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności GSM dla dźwigów wyposażonych w powyższe urządzenia poprzez

wyposażenie w karty SIM, które zapewnią działanie systemu alarmowego GSM.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnego transportu uszkodzonych mechanizmów i urządzeń do punktu

serwisowego i z powrotem

13 Wszelkie materiały użyte do konserwacji i napraw powinny posiadać odpowiednie atesty i   
 dopuszczenia zgodnie z przepisami.

14.Wykonawcy nie wolno wykonywać niżej podanych czynności:

1) włączyć do ruchu dźwigu bez aktualnego dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego

2)dokonywać przeróbek niezgodnie z Dokumentacja Techniczno – Ruchową

3)wykonywać prac konserwacyjnych przy włączonym napięciu

1. Potrzeba natychmiastowej naprawy zostanie zgłoszona przez Zamawiającego pod wskazane telefony Wykonawcy:
   1. ………………………………………… od godz. ……………….. do godz……….
   2. …………………………………… czynny przez całą dobę.
2. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w celu umożliwienia Wykonawcy należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zobowiązuje się do udostępniania niezbędnej dokumentacji oraz dostępu do urządzeń podlegających konserwacji lub naprawie.
3. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakty robocze, przekazywanie wszelkich danych i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych, koordynację prac wykonywanych przez pracowników stron uczestniczących w projekcie i nadzorowanie bieżącej realizacji niniejszej umowy:

1) ze strony Zamawiającego:

- Pan Andrzej Jakubowski – tel.: 63 2404176 M. 725720033

e-mail: z.energetyczny@szpital-konin.pl

2) ze strony Wykonawcy:

– ……………………………………… tel. …………………………………...

e.mail:……………………………………………

1. Każde działanie Wykonawcy wymagające unieruchomienia jednej z podanych wind będzie zgłaszane osobiście lub telefonicznie do działu technicznego w Zespole Energetycznym (nr telefonu wew. 41-76 M.725720033 ) lub u dyżurnego elektryka (nr telefonu budynek ul. Wyszyńskiego 1 wew. 41-77, M.725720055 a dla budynku przy ul. Szpitalna 45 wew. 4584 M. 725720057 ) w momencie rozpoczęcia i zakończenia.
2. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji uprawnienia bezpośredniego wykonawcy do wykonania usług będących przedmiotem umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia energii elektrycznej zasilającej dźwigi w granicach 230/400 V + 5%.
4. W przypadku unieruchomienia dźwigu lub zauważenia nieprawidłowości w pracy dźwigu Zamawiający zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wykonawcę telefonicznie lub na adres e-mail.
5. Do obowiązków Zamawiającego będzie należało: utrzymanie czystości kabiny, nie dopuszczenie do wystąpienia wody w podszybiu, zlecenie wykonania prac niewchodzących w zakres konserwacji a niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte Metody organizacyjne podczas realizacji zamówienia.

§**6**

1. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu potrzebę wykonania dodatkowych napraw i konserwacji wskazanych w ust. 2, których obowiązek przeprowadzenia nie wynika z umowy, w formie pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający musi wyrazić zgodę na przystąpienie do napraw i konserwacji o których mowa w zdaniu pierwszym. Wykonanie nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczane na podstawie kosztorysu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia potrzeby wykonania prac w przypadku:
3. konieczności wykonania prac nie wchodzących w zakres konserwacji, a niezbędnych do bezpiecznego użytkowania dźwigów,
4. prac dodatkowych w celu usunięcia usterek ujawnionych w czasie przeglądów oraz zaleceń UDT.
5. Konserwacji i wymiany części dźwigowych, które zużywają się w normalnym czasie eksploatacyjnym ( liny, części zespołu napędowego, suwaki, kabiny) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie.

§**7**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu :

1) ) za nieterminowe usunięcie awarii - w wysokości 100 zł – za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia

2) za opóźnienie w wykonaniu przeglądów - 100 zł za każdy dzień opóźnienia zgodnie z § 4 punktem 2

3) za prowadzoną nierzetelnie dokumentację wykonanych usług - 100 zł za każde uchybienie

4) za przestój dźwigu, zaistniały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, trwający dłużej niż 24 godziny-z miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za konserwację tego dźwigu potrącana będzie kwota równa 1/30 tego wynagrodzenia ze każdy dzień takiego przestoju,

5)za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§**8**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej   
   ze stron.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej   
   pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego
4. Spory w związku z umową będą rozstrzyganeprzez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA** | **ZAMAWIAJĄCY** |