**Projekt umowy nr 3/ZO/2021**

W dniu ……………. w Koninie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) **reprezentowanym przez:**

……………………………………………………………………………………………………

**zwanym dalej ” Zamawiającym”,**

**a …………………………………………………………………………………………**

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. **....................................................................................................................................**

którego oferta została przyjęta bez stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130.000 złotych netto (bez podatku od towarów i usług) została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest bieżąca konserwacja dźwigów, wymienionych w §1 umowy w tabeli ,,wykaz dźwigów”, znajdujących się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 oraz Wyszyńskiego 1 oraz do usuwania ich awarii w trybie całodobowym.
2. Zakres konserwacji dźwigów określony jest w załączniku nr 1 ,,Zakres przeglądów konserwacyjnych dla dźwigów elektrycznych linowych i hydraulicznych w WSZ w Koninie”.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do stałego, nieprzerwanego i pokrywającego potrzeby Zamawiającego świadczenia usług konserwacji za wynagrodzenie liczone wg. miesięcznych cen określonych w załączniku asortymentowo – cenowym.

|  |
| --- |
|  |

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz dźwigów zainstalowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| L.p. | Numer szpitalny | Producent | Numer ewidencyjny | Udźwig (kg) | Liczba przystanków | | | Ryczałtowa cena miesięczna netto zł | VAT 23% | | Ryczałtowa cena miesięczna brutto zł | cena netto (zł) za cały okres trwania umowy  12 miesięcy | Cena brutto (zł) za cały okres trwania umowy  12 miesięcy |  |
| **ul. Wyszyńskiego 1** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1 | 1 | FUD Bolęcin | N3117001217 | 1350 kg | | 7 |  | |  |  | |  |  |  |
| 2 | 2 | PUHP Pilawa | N3117001128 | 630 kg | | 7 |  | |  |  | |  |  |  |
| 3 | 3 | PUHP Pilawa | N3117001130 | 630 kg | | 7 |  | |  |  | |  |  |  |
| 4 | 4 | PUHP Pilawa | N3117000780 | 1650 kg | | 7 |  | |  |  | |  |  |  |
| 5 | 5 | FUD Bolęcin | N3117001202 | 450 kg | | 6 |  | |  |  | |  |  |  |
| 6 | 6 | ZUD Warszawa | N3117000006 | 1000 kg | | 3 |  | |  |  | |  |  |  |
| 7 | 7 | ZUD W-wa towarowy | N3117000494 | 200 kg | | 2 |  | |  |  | |  |  |  |
| 8 | 8 | ZUD W-wa towarowy | N3117000495 | 200 kg | | 2 |  | |  |  | |  |  |  |
| **ul. Szpitalna 45** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 9 | D 1 | ZUD Warszawa | N3117000218 | 1000 kg | | 4 |  | |  |  | |  |  |  |
| 10 | B 2 | IGV | N3117000348 | 1600 kg | | 4 |  | |  |  | |  |  |  |
| 11 | B 3 | IGV | N3117000356 | 400 kg | | 3 |  | |  |  | |  |  |  |
| 12 | B 4 | IGV | N3117000357 | 800 kg | | 2 |  | |  |  | |  |  |  |
| 13 | B 5 | IGV | N3117000347 | 1600 kg | | 4 |  | |  |  | |  |  |  |
| 14 | C 6 | Windpol | N3117000742 | 630 kg | | 2 |  | |  |  | |  |  |  |
| 15 | C 7 | Windpol | N3117000743 | 1600 kg | | 4 |  | |  |  | |  |  |  |
| 16 | E 8 | Hydromach | N3117000798 | 1600 kg | | 9 |  | |  |  | |  |  |  |
| 17 | E 9 | Hydromach | N3117000799 | 1600 kg | | 9 |  | |  |  | |  |  |  |
| 18 | E 10 | Hydromach | N3117000801 | 1600 kg | | 9 |  | |  |  | |  |  |  |
| 19 | E 11 | Hydromach | N3117000800 | 1600 kg | | 9 |  | |  |  | |  |  |  |
| 20 | A 13 | Hydromach podest | N3117000310 | 400 kg | | 2 |  | |  |  | |  |  |  |
| 21 | C 14 | Hydromach podest | N3117000311 | 400 kg | |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 22 | A 15 | Prolift | N3117001014 | 1000 kg | | 9 |  | |  |  | |  |  |  |
| 23 | E 12 | Columbus McKINNON podest | N9517000435 | 2000 kg | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | **RAZEM** |  | |  |  | |  |  |  |

1. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

|  |
| --- |
|  |

**§ 2**

**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wartość usługi w czasie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty netto  **…… zł,- plus podatek VAT ………… zł co stanowi wartość brutto ……….. zł**,- /słownie: ………………………………………../, zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy.
2. Zaoferowane ceny nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej po zawarciu niniejszej umowy. Zmiana cen w tej sytuacji wymaga podpisywania aneksu do umowy i obowiązuje od dnia wykonania pierwszej usługi po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej dotychczasową stawkę podatku VAT. Przy czym zmianie ulega jedynie wartość brutto usługi a wartość netto pozostaje bez zmian.
4. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę za wykonane czynności konserwacyjne do dnia 15-go danego miesiąca za dany miesiąc rozliczeniowy. Na fakturze musi być wyszczególniona każda winda w oddzielnej pozycji.
5. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury protokołu z miesięcznej konserwacji dźwigów.
6. Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury i protokołu z miesięcznej konserwacji dźwigów .

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej …..**………………….**, oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.
2. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony

**§ 3**

**TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeśli nastąpi to po tej dacie. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty wskazanej w §2 ust. 1 Umowy.
2. Maksymalny czas dojazdu do zgłoszonej usterki od momentu wezwania wynosi:
3. w celu uwolnienia pasażerów uwięzionych w kabinie nie dłużej niż 30 minut
4. do zaistniałej awarii , usterki nie dłużej niż 30 minut.
5. zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 13015

**§ 4**

**WARUNKI WYKONANIA UMOWY**

1. Zespół czynności konserwacyjnych przewiduje prowadzenie prac zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów Elektrycznych , Przepisami Dozoru Technicznego, ustaleniami zawartymi w Polskich Normach. Zakres konserwacji pozwala na utrzymanie dźwigów w stanie sprawnym technicznie przez dokonywanie określonych przeglądów zgodnie z przepisami.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dźwigów do rewizji wewnętrznej, kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, wykonania wymaganych pomiarów elektrycznych przed badaniem UDT, współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w celu zapewnienia ciągłości pracy dźwigów oraz przestrzegania kontroli technicznej. Koszty przeglądów UDT ponosi Zamawiający
3. Bieżąca konserwacja obejmuje czynności mające na celu utrzymanie dźwigów w stanie sprawności technicznej oraz dokonywanie raz w miesiącu przeglądów. Szczegółowy wykaz czynności został zamieszczony w załączniku nr 1.
4. Konserwacja nie obejmuje wymiany części dźwigowych, które zużywają się w normalnym czasie eksploatacyjnym (liny, części zespołu napędowego, suwaki, rolki, itp.) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie. Aby zapewnić sprawną i bezpieczną pracę dźwigów konserwator będzie informował na piśmie o potrzebie wykonanie w/w prac
5. Zespół czynności konserwacyjnych musi być przeprowadzony na urządzeniach dźwigowych w każdym miesiącu.
6. Wykonawca każdorazowo dojedzie do przedmiotu zamówienia mieszczącego się w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, przy ulicach: K. St. Wyszyńskiego 1 oraz ul. Szpitalnej 45 własnym transportem na swój koszt i odpowiedzialność.
7. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać dźwigi w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną i bezpieczną eksploatację oraz zapewnić stałą konserwację dźwigów całodobowo we wszystkie dni tygodnia
8. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom.
9. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżuru pogotowia dźwigowego 24h na dobę.
10. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki dźwigu w czasie dwóch godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązany jest do telefonicznego i pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałej sytuacji z podaniem przyczyny i sposobu rozwiązania. Po każdym usunięciu awarii konserwator ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego.
11. Czynności konserwacyjne w imieniu Wykonawcy będzie wykonywał zespół pracowników posiadających niezbędne uprawnienia (Załącznik nr 1 do umowy). W przypadku zmiany bezpośredniego wykonawcy w czasie trwania umowy Wykonawca zdeponuje odpis uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia w Dziale Technicznym Zamawiającego
12. Wykonawca ma obowiązek odnotowania w książce konserwacji każdy pobyt na dźwigu i jego cel, podanie przyczyny awarii oraz sposobu usunięcia.
13. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych protokołów przeprowadzonych czynności konserwacyjnych oraz przeglądów dźwigów.
14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania stosownych wpisów w dzienniku konserwacji dźwigu.
15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności GSM dla dźwigów wyposażonych w powyższe urządzenia poprzez: wyposażenie w karty SIM, które zapewniają działanie systemu alarmowego GSM
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnego transportu uszkodzonych mechanizmów i urządzeń do punktu serwisowego i z powrotem.
17. Wszelkie materiały użyte do konserwacji i naprawy powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia zgodnie z przepisami.
18. Wykonawcy nie wolno wykonywać niżej podanych czynności:

- włączyć do ruchu dźwigu bez aktualnego dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego

- dokonywać przeróbek niezgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową

19. Potrzeba natychmiastowej naprawy zostanie zgłoszona przez Zamawiającego pod wskazane   
 telefony Wykonawcy:

1. ……………………………………od godz. ……………….. do godz. ……………
2. …………………………………… czynny przez całą dobę.

20. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w celu umożliwienia Wykonawcy   
 należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zobowiązuje się do   
 udostępniania niezbędnej dokumentacji oraz dostępu do urządzeń podlegających konserwacji   
 lub naprawie

1. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakty robocze, przekazywanie wszelkich danych i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych, koordynację prac wykonywanych przez pracowników stron uczestniczących w projekcie i nadzorowanie bieżącej realizacji niniejszej umowy:

1) ze strony Zamawiającego:

- Pan Andrzej Jakubowski – tel.: 63 2404176 M. 725720033

e-mail: z.energetyczny@szpital-konin.pl

2) ze strony Wykonawcy:

– …………………………………………………….. tel. …………………………………...

e.mail:……………………………………………

1. Każde działanie Wykonawcy wymagające unieruchomienia jednego z podanych dźwigów będzie zgłaszane osobiście lub telefonicznie do działu technicznego w Zespole Energetycznym (nr telefonu wew. 41-76 M.725720033) lub u dyżurnego elektryka (nr telefonu budynek ul. Wyszyńskiego 1 wew. 41-77 M725720055, a w budynku przy ul. Szpitalnej 45 wew. 45-84 M725720057) w momencie rozpoczęcia i zakończenia.
2. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji uprawnienia bezpośredniego wykonawcy do wykonania usług będących przedmiotem umowy
3. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia energii elektrycznej zasilającej dźwigi w granicach 230/400 V + 5%.
4. W przypadku unieruchomienia dźwigu lub zauważenia nieprawidłowości w pracy dźwigu Zamawiający zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wykonawcę telefonicznie lub na adres e-mail.
5. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie z miesięcznym wyprzedzeniem wyłączyć z obsługi dowolną liczbę wind bez prawa Wykonawcy żądania zapłaty za ich obsługę lub jakiejkolwiek rekompensaty.
6. Do obowiązków Zamawiającego będzie należało: utrzymanie czystości kabiny, nie dopuszczenie do wystąpienia wody w podszybiu, zlecenie wykonania prac niewchodzących w zakres konserwacji, a niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte Metody organizacyjne podczas realizacji zamówienia.
8. Wykonawca przez cały okres pełnienia usługi udziela gwarancji na przeprowadzone czynności konserwacyjne. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy (o ile jest to możliwe) od dnia zgłoszenia.

**§5**

1. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu potrzebę wykonania dodatkowych napraw wskazanych w ust. 2, których obowiązek przeprowadzenia wynika z umowy, w formie pisemnej lub elektronicznej. Wykonawca dokona naprawy jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na przystąpienie do naprawy o których mowa w zadaniu pierwszym. Wykonanie nastąpi na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczane na podstawie kosztorysu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia potrzeby wykonania prac w przypadku:
3. Konieczności wykonania prac nie wchodzących w zakres konserwacji, a niezbędnych do bezpiecznego użytkowania dźwigów
4. Prac dodatkowych w celu usunięcia usterek ujawnionych w czasie przeglądów oraz zaleceń UDT
5. Konserwacji i wymiany części dźwigowych, które zużywają się w normalnym czasie eksploatacyjnym (liny, części zespołu napędowego, suwaki, rolki itp. ) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie.

**§6**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:
2. Za nieterminowe usunięcie awarii – w wysokości 100 zł – za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia

2) Za opóźnienie w wykonaniu przeglądów – 100 zł za każdy dzień opóźnienia zgodnie z §4 pkt 2 Umowy

3) Za przestój dźwigu, zaistniały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, trwający dłużej niż 24 godziny z miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za konserwację tego dźwigu potrącana będzie kwota równa 1/30 tego wynagrodzenia za każdy dzień takiego przestoju

4) Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§**7**

1.Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1. 3-krotnego opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przeglądów lub usunięcia awarii.
2. 1 -razowego opóźnienia Wykonawcy w usunięciu awarii powyżej 8 godz. jeżeli jest to możliwe
3. Utraty uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

§**8**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej   
   ze stron.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej   
   pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego
4. Spory w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA** | **ZAMAWIAJĄCY** |